
Сельское поселение Салым
Нефтеюганский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

РЕШЕНИЕ


25 июня 2020 года                                                                                                          №94                                                                                
п. Салым


О внесении изменений в генеральный план 
сельского поселения Салым, утвержденный решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 26 января 2012 года № 283 «Об утверждении 
генерального плана сельского поселения Салым»
(в редакции решения от 25.12.2018 №21)


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, постановлением администрации сельского поселения Салым от 07 июля 2011 года № 112-п «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документа территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Салым», порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а также о составе, порядке подготовки плана реализации такого документа», Приказа Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08 апреля 2019 года № 40 «Об определении границ зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь», постановлением администрации сельского поселения Салым от 10 октября 2019 года № 130-п «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  учитывая протоколы публичных слушаний № 1, № 2 от 16 декабря 2019 года  и заключение о результатах публичных слушаний от 17 декабря 2019 года, Совет поселения

РЕШИЛ:

1.	Внести изменения в генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым  от 26 января 2012 года  № 283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым», изложив приложение к решению Совета депутатов в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

           
           Глава сельского поселения Салым                                              Н.В. Ахметзянова








































Приложение 
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Генеральный план муниципального образования  сельское поселение Салым
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Том I.  Положение о территориальном планировании

          Заказчик: Администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
[image: Состав авторского коллектива]
        В подготовке проекта генерального плана МО сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также принимали участие иные специалисты, которые были вовлечены в общую работу.
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РАЗДЕЛ 1.
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         Настоящий муниципальный правовой акт — генеральный план  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:
          1) положения о территориальном планировании;
          2) карты территориального планирования.

3.      В положениях о территориальном планировании утверждены:
         Цели и задачи территориального планирования;
         Положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;
         Характеристики зон с особыми условиями использования территории;
         Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

4.	В картах территориального планирования утверждены:
          Функциональные зоны и параметры их планируемого развития;
          Планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

5. 	Этапами реализации Генерального плана  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
           Первая очередь реализации — до конца 2024 года;
           Расчетный срок реализации — с 2024 до конца 2039 года.

6. 	В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения (в том числе о размещении объектов федерального и регионального значения).

7.	Генеральным планом  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения.

8.	Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Результат расчета приведен в таблице 1.

Таблица 1
Результат расчета численности населения в  МО сельское поселение Салым
	[bookmark: _Hlk488160915]
	На 2019 год
	Реалистичный сценарий

	
	
	2021
	2022
	2024
	2030
	2039

	Сельское поселение Салым
	7270
	7252
	7261
	7279
	7375
	7537

	поселок Салым
	7074
	7060
	7067
	7083
	7176
	7334

	поселок Сивыс-Ях
	196
	192
	194
	196
	199
	203



	
 2.
	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



           Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
           Градостроительный кодекс Российской Федерации;
           Земельный кодекс Российской Федерации;
           Водный кодекс Российской Федерации;
           Лесной кодекс Российской Федерации;
           Федеральный закон от 24.12.2004  № 172-ФЗ «О порядке перевода земель или земельных участков из одной категории в другую»;
           Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
           Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
           Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
           Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
            Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
            Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
            Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
            Постановление Правительства РФ от 24.03.2007  № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ»;
            Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
            Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
           СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изм. на 25.04.2014);
           СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 № 150;
           СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
          СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
           Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения»;
            Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
            Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
           Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
           Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
           Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»;
           Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 44-рп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, и Перечня автомобильных дорог необщего пользования, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
           Устав муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
          Устав сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	
3.
	ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



           1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития сельского поселения, которое заключается:
          - в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;
          - в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;
          - в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

	4.
	ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


           
1. Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями как в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.
          2. Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях. 
         3. Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории. 
         4. Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса. 
         5.  Установление границ зон с особыми условиями развития территорий. 
         6. Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

	№ п/п
	Показатели территориального планирования
	Единица измерения
	Современное состояние на 2019 г.
	2024 г.
	2039 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Территория

	1.1
	Всего 
	Га
	12 624,824
	12 624,824
	12 624,824

	II
	Административно-территориальное устройство

	2.1
	Статус муниципального образования
	-
	сельское поселение
	сельское поселение
	сельское поселение

	2.2
	Количество населенных пунктов
	Единиц
	2
	2
	2

	III
	Население

	3.1
	Всего 
	чел.
	7270
	7279
	7537

	3.2
	в том числе:    городского
	чел.
	-
	-
	-

	3.3
	                         Сельского
	чел.
	7270
	7279
	7537

	3.4
	Плотность населения 
	чел. на га
	0,576
	0,577
	0,597

	IV
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	Единиц
	1
	1
	1

	4.2
	Общеобразовательные школы
	Единиц
	2
	2
	2

	4.3
	ФАП
	объект
	2
	2
	2

	4.4
	Больница
	объект
	1
	1
	1

	V
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	25,6
	-
	-

	5.4
	Наличие регулярного автобусного сообщения внутри МО
	да/нет
	да
	да
	да

	VI
	Инженерная инфраструктура

	6.1
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Расчетные показатели электрическая нагрузка
	
	-
	-
	-

	
	Всего по муниципальному образованию
	кВт
	-
	4949,72
	5125,16

	6.2
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Наличие центрального водоснабжения
	да/нет/частично
	да
	да
	да

	
	Артезианские скважины
	единиц
	7
	7
	7

	6.4
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	Наличие централизованной канализационной сети
	да/нет
	да
	да
	да

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Ориентировочный расход природного газа
	м3/год
	-
	2183,7
	2261,1

	VII
	Ритуальное обслуживание населения

	7.1
	Общее количество кладбищ 
	единиц
	2
	2
	2



	

РАЗДЕЛ 2.
	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ



	1.
	ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

	
	МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



	№
	Вид
объекта
	Назначение объекта
	Наименование
объекта
	Характеристика
объекта
	Местоположение объекта
(адрес в городском населенном пункте, функциональная зона*)
	Вид зоны с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	Единица измерения
	Количественный
показатель
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объекты электроснабжения

	1.1
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 400 кВ·А
	объект
	1
	п. Салым зона застройки малоэтажными жилыми домами (площадка № 1)
	Охранная зона 
10 м от стен подстанции по периметру

	1.2
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 400 кВ·А
	объект
	1
	п. Салым зона застройки малоэтажными жилыми домами (площадка № 2)
	Охранная зона 
10 м от стен подстанции по периметру

	1.3
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 250 кВ·А
	объект
	1
	п. Салым зона застройки малоэтажными жилыми домами (площадка № 3)
	Охранная зона 
10 м от стен подстанции по периметру

	1.4
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 250 кВ·А
	объект
	1
	п. Салым зона застройки индивидуальными жилыми домами (площадка № 7)
	Охранная зона 
10 м от стен подстанции по периметру

	1.5
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с 2 трансформаторами по 400 кВ·А
	объект
	1
	п. Салым зона застройки многоквартирными жилыми домами по ул. 45 лет Победы
	Охранная зона 
10 м от стен подстанции по периметру

	1.6
	Объект электроснабжения
	Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства
	ВЛ 10 кВ
	км
	1,0
	Сельское поселение Салым 
	Охранная зона 5 м по об стороны линии

	2
	Объекты теплоснабжения

	2.1
	Объект теплоснабжения
	Обеспечение теплоснабжением жилой и общественной застройки
	Котельная
	Гкал/ч
	1,5
	п. Сивыс-Ях, зона озелененных территорий специального назначения
	Санитарно-защитная зона до 50 м

	2.2
	Объект теплоснабжения
	Обеспечение теплоснабжением новой жилой и общественной застройки
	Магистральные тепловые сети
	км
	2,5
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 3 м

	2.3
	Объект теплоснабжения
	Обеспечение теплоснабжением индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Лесная и ул. Приозерная
	Магистральные тепловые сети
	км
	0,5
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 3 м

	2.4
	Объект теплоснабжения
	Обеспечение теплоснабжением индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Новая и Лесная
	Магистральные тепловые сети
	км
	0,15
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 3 м

	2.5
	Объект теплоснабжения
	Обеспечение теплоснабжением индивидуальных жилых домов по ул. Строителей
	Магистральные тепловые сети
	км
	0,5
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 3 м

	3
	Объекты газоснабжения

	3.1
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Распределительные газопроводы высокого давления
	км
	15,9
	сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов)
	Охранная зона, не менее 2 м

	3.2
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Распределительные газопроводы среднего давления
	км
	25,0
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 2 м

	3.3
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Распределительные газопроводы высокого давления
	км
	0,2
	п. Салым
	Охранная зона, не менее 2 м

	3.4
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Распределительные газопроводы высокого давления
	км
	0,2
	п. Сивыс-Ях
	Охранная зона, не менее 2 м

	3.5
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Распределительные газопроводы среднего давления
	км
	0,6
	п. Сивыс-Ях
	Охранная зона, не менее 2 м

	3.6
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	600
	сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов), зона лесов
	Охранная зона 
10 м

	3.7
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 
10 м

	3.8
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 
10 м

	3.9
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона 
10 м

	3.10
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона 
10 м

	3.11
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, производственная зона
	Охранная зона 
10 м

	3.12
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	2500
	п. Салым, зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 
10 м

	3.13
	Объект газоснабжения
	Газификация потребителей природным газом
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	куб. м/ч
	600
	п. Сивыс-Ях, зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона 
10 м

	4
	Объекты водоснабжения

	4.1
	Объект водоснабжения
	Снабжение питьевой водой потребителей
	Водопроводные сети
	км
	6,0
	п. Салым
	-

	5
	Объекты водоотведения

	5.1
	Объект водоотведения
	Отведение канализационных стоков
	Канализационные сети:
- самотечные
- напорные
	

км
км
	

1,3
4,4
	п. Салым
	-

	5.2
	Объект водоотведения
	Отведение бытовых стоков
	Канализационная насосная станция
«Лесхоз»
	объект
	1
	п. Салым, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона 
20 м

	5.3
	Объект водоотведения
	Отведение бытовых стоков
	Канализационная насосная станция
«ул. Строителей»
	объект
	1
	п. Салым, многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона 
20 м

	5.4
	Объект водоотведения
	Очистка бытового стока
	Канализационные очистные сооружения
	объект
800 куб. м/сут
	1
	п. Салым
	Санитарно-защитная зона 
150 м

	5.5
	Объект водоотведения
	Очистка бытового стока
	Канализационные очистные сооружения
	объект
1000 куб. м/сут
	1
	п. Салым
	Санитарно-защитная зона 
150 м

	6
	Объекты дождевой канализации

	6.1
	Объект водоотведения
	Отведение поверхностных  стоков
	Канализационные сети: 
- закрытая сеть
- лотки ливневой канализации
	

км
км
	

17,8
11,4
	п. Салым
	-

	6.2
	Объект водоотведения
	Отведение поверхностных  стоков
	Канализационные сети :
- закрытая сеть
- лотки ливневой канализации
	

км
км
	

0,7
0,7
	п. Сивыс-Ях,
	-

	6.3
	Объект водоотведения
	Очистка дождевого стока
	Очистные сооружения дождевого стока
	объект
	6
	п. Салым, зона лесов
	Санитарно-защитная зона 
50 м

	6.4
	Объект водоотведения
	Очистка дождевого стока
	Очистные сооружения дождевого стока
	объект
	1
	п. Салым, зона озеленения специального назначения
	Санитарно-защитная зона 
50 м

	6.5
	Объект водоотведения
	Очистка дождевого стока
	Очистные сооружения дождевого стока
	объект
	1
	п. Сивыс-Ях, промышленная зона  
	Санитарно-защитная зона 
50 м

	6.6
	Объект водоотведения
	Размещение снеговых масс и отведение талых вод
	Объект складирования снеговых масс
	объект
	1
	п. Салым, зона складирования и размещения отходов
	Санитарно-защитная зона 
100 м

	7
	Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

	7.1
	Улично-дорожная сеть
	Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий
	Поселковая дорога
	км
	0,6
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.2
	Улично-дорожная сеть
	Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий
	Улицы в жилой застройке
	км
	9,6
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.3
	Искусственные дорожные сооружения
	Транспортное сообщение через железнодорожные пути
	Мостовое сооружение (путепровод)
	ед.
	1
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.4
	Искусственные дорожные сооружения
	Пешеходное сообщение через железнодорожные пути
	Пешеходный переход в разных уровнях
	ед.
	1
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.5
	Искусственные дорожные сооружения
	Пешеходное сообщение через водную преграду 
(р. Ай-Ега)
	Мостовое сооружение (пешеходный мост)
	ед.
	1
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.6
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
	Обслуживание поселка общественным пассажирским транспортом
	Остановочные пункты автобуса
	ед.
	8
	п. Салым
	не устанавливаются

	7.7
	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Техническое обслуживание автомобильного транспорта
	Станция технического обслуживания 
	ед.
	4
	п. Салым
(зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона)
	Санитарно-защитная зона 
50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7.8
	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Техническое обслуживание автомобильного транспорта
	Станция автозаправочная (автомобильная газозаправочная станция)
	объект
	1
	п. Салым
(зона транспортной инфраструктуры)
	Санитарно-защитная зона 
50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7.9
	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Техническое обслуживание автомобильного транспорта
	Иные объекты придорожного сервиса
	объект
	5
	п. Салым
(зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона)
	Санитарно-защитная зона 
50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от вида объекта

	7.10
	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	Постоянное хранение автомобильного транспорта
	Стоянки автомобилей (плоскостные стоянки автомобилей открытого и закрытого хранения) 
	машино-мест
	822
	п. Салым
(зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона транспортной инфраструктуры)[footnoteRef:1] [1:  Количество и конкретное размещение объектов хранения автомобильного транспорта производится на стадии разработки проектов планировки территории или в составе специализированных проектов] 

	Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8
	Объекты физической культуры и массового спорта

	8.1
	Спортивное сооружение
	Физкультурно-спортивное назначение
	Спортивная площадка
	кв. м
	364
	п. Салым (зона застройки малоэтажными жилыми домами)
	не устанавливаются

	8.2
	Спортивное сооружение
	Физкультурно-спортивное назначение
	Спортивная площадка
	кв. м
	364
	п. Салым (зона специализированной общественной застройки)
	не устанавливаются

	8.3
	Спортивное сооружение
	Физкультурно-спортивное назначение
	Спортивная площадка
	кв. м
	1830
	п. Салым (зона озелененных территорий общего пользования)
	не устанавливаются

	8.4
	Спортивное сооружение
	Физкультурно-спортивное назначение
	Автодром, мотодром, картинг
	кв. м
	29140
	п. Салым (зона специализированной общественной застройки)
	Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	9
	Объекты культуры

	9.1
	Музей
	Объект культурно-просветительного назначения
	Музей
	объект
	1
	п. Салым (зона специализированной общественной застройки)
	не устанавливаются

	10
	Прочие объекты обслуживания

	10.1
	Объекты торговли, общественного питания
	Торгового и культурно-бытового назначения
	Торговый центр
	объект
	1
	п. Салым (многофункциональная общественно-деловая зона)
	не устанавливаются

	10.2
	Объект коммунально-бытового обслуживания
	Коммунально-бытовое обслуживание и предоставления персональных услуг
	Банно-оздоровительный комплекс
	помывочных мест
	71
	п. Салым (зона специализированной общественной застройки)
	не устанавливаются




	

	



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



           На территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с планируемым размещением объектов местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

           Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
           Канализационные очистные сооружения – 150 м;
           Очистные сооружения ливневой системы – 50 м;
           Автозаправочная станция (2 колонки) – 50 м;
           Станция технического обслуживания автомобилей (2, 5 постов) – 50 м;
           Станция технического обслуживания автомобилей (12 постов) – 100 м;
           Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплекса – 300 м;
           Инвестиционная площадка в сфере развития промышленного комплекса – 100 м;
           Полигон для складирования снега – 100 м;
           Кладбище – 50 м.
           Санитарный разрыв
           Стоянка транспортных средств – 10-15 м.
           Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения
           Газопровод высокого давления – не менее 2 м;
           Газопровод среднего давления – не менее 2 м;
           Газорегуляторный пункт – 10 м.
          Охранные зоны линий электросвязи 
          Линия электросвязи и линейно-кабельное сооружение электросвязи – 2 м.
          Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
          Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру;
           Воздушная линия электропередачи 10 кВ –  5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.
	


	
	РАЗДЕЛ 3.
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН



           При разработке генерального плана следует также разработать перечень функциональных зон с их подробным параметрическим описанием.
           1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде описания назначений функциональных зон, определены в таблице 2.
           2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 3, подлежат учёту при подготовке правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части градостроительных регламентов. 
          3. Границы функциональных зон и границы санитарно-защитных зон на период с момента введения в действие настоящего генерального плана отображены на карте 1 «Карта административных границ. Карта функциональных зон».

Таблица 2
Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения объектов
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах
	Значение объекта[footnoteRef:2] [2:  Значение объекта: федеральное, региональное или местное.] 

	Зоны с особыми условиями использования

	
	Коэффициент застройки, мах
	Максимальная этажность застройки
	Площадь зоны, га
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,7
	3
	133
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция «Лесхоз»
	Местное
	санитарно-защитная зона 20 м

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	0,25
	3
	35,93
	Дошкольная образовательная организация
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Организация дополнительного образования (детская школа искусств)
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Спортивная площадка
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция «ул. Майская»
	Местное
	санитарно-защитная зона 20 м

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	0,2
	8
	6,21
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	1,0
	4
	18,52
	Организация дополнительного образования
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Торговый центр
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Объекты торговли
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Предприятия общественного питания
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция «ул. Строителей»
	Местное
	санитарно-защитная зона 20 м



	Зона специализированной общественной застройки
	0,8
	4
	19,08
	Больница – стационар и поликлиника (реконструкция)
	Региональное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Средняя общеобразовательная школа № 1 (реконструкция)
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Средняя общеобразовательная школа № 2 (реконструкция) 
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Детское отделение библиотеки 
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Музей
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Банно-оздоровительный комплекс
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Спортивная площадка
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Автодром (с мотодромом и картингом)
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, сады, городские леса)
	-
	1 (временные сооружения)
	32,5
	Спортивная площадка
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Стадион с трибунами на 300 мест
	Местное
	санитарно-защитная зона 100 м

	
	
	
	
	Скверы
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Парки
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	Зона лесов
	-
	-
	10138,68
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м


	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	Производственная зона
	0,8
	4
	131,13
	Объект пожарной охраны
	Региональное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	Коммунально-складская зона
	0,6
	4
	7,72
	Станция технического обслуживания
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от вида объекта

	
	
	
	
	Иные объекты придорожного сервиса
	Местное
	санитарно-защитная зона 50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от вида объекта



	
	
	
	
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Зона инженерной инфраструктуры
	0,6
	3
	21,63
	Канализационная насосная станция «Водозабор»
	Местное
	санитарно-защитная зона 20 м

	Зона транспортной инфраструктуры
	0,6
	3
	364,19
	Станция технического обслуживания
	Местное
	санитарно-защитная зона 50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от вида объекта

	
	
	
	
	Станция автозаправочная 
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	Иные объекты придорожного сервиса
	Местное
	санитарно-защитная зона 50-100 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от вида объекта


	
	
	
	
	Пункт питания
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Предприятие торговли
	Местное
	не устанавливаются

	
	
	
	
	Стоянки автомобилей
	Местное
	санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	[bookmark: _Hlk501930787]Зона складирования и захоронения отходов
	-
	-
	3,01
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	Зона садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан
	0,3
	3
	13,03
	-
	-
	-

	[bookmark: _Hlk501930851]Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,6
	3
	7,69
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	Зона кладбищ
	-
	3
	3,54
	-
	-
	-

	Зона специального назначения

	-
	-
	0,12
	-
	-
	-

	Зона озелененных территорий специального назначения
	-
	-
	24,93
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	Местное
	охранная зона 10 м от стен

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м

	
	
	
	
	Очистные сооружения дождевого стока
	Местное
	санитарно-защитная зона 50 м

	Зона акваторий
	-
	-
	1551,19
	
	
	

	Иные зоны
	-
	-
	112,9
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Местное
	охранная зона 10 м
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Tenepanbnbiii gupexkTop

I'taBHBIil HHKEHED NPOEKTA

I'naBHEI apXHTEKTOP MPOEKTA
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